有機溶劑及特定化學物質作業
局部排氣裝置每年自動檢查記錄表（2次）
每一局部排氣裝置於開始、拆卸、改裝或修理後實施重點檢查
	日期
	年   月   日
	檢查人員
	

	處所
	
	方法
	1.目視□2.風速計□3.其他□

	項目
	檢點結果
	處理情形

	
	良好打勾
	需改進打勾
	

	1.氣罩、導管及排氣機之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害狀況及程度
	
	
	

	2.導管或排氣之塵埃眾聚積狀況
	
	
	

	3.排氣機之注油潤滑狀況
	
	
	

	4.導管接觸部分之狀況。
	
	
	

	5.連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況。
	
	
	

	6.吸氣及排氣之能力(測共七點之風速並平均之)
	測點
	1.
	2
	3
	4

	
	
	5
	6
	7
	Ave

	7.其他保持性能之必要事項
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備註
	


1. 依有機溶劑中毒預防規則第16和17條辦理及依特定化學物質危害預防標準第38和40條辦理
2. 設置之局部排氣裝置及吹吸型換氣裝置氣罩性能每秒0.4公尺以上（依有機溶劑中毒預防規則第12條）

3. 控制風速：氣體、蒸氣等氣狀污染物為每秒0.5公尺，粉塵、纖維、燻煙、霧滴等粒狀污染物為每秒1.0公尺（依特定化學物質危害預防標準第37條第5款）
4. 每年定期實施自動檢查一次以上，此記錄檢查表應保存三年

實驗室負責老師：          審查日期：         檢查人員：

